               КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАМКОВЫХ БЛОКОВ
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Пластиковая форма                          Блок


                                                                                                                                              АВ-1  





                                                                                                                             Объем смеси = 0,048 м3      


                                                                                                                              Для  наружных и внутренних    

                                                                                                                                  несущих стен подвалов          

Днище


  Пластиковая форма 
    Блок



                                                                                                                                           АВ-2  








Объем смеси = 0,041 м3








Для наружных и внутренних





    несущих стен подвалов





Днище                    Конический пустотообразователь    


     Пластиковая форма                             Блок



                                                                          АВ- 3            







    Объем смеси = 0,036 м3









Для наружных и внутренних




              несущих стен выше отм. 0,00

Днище                       Конический пустотообразователь
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Рис. 3
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